Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ

от 18 октября 2011 г. N 827

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859,  решений Коллегии Евразийской экономической комиссии  от 18.09.2012 [N 159](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136559DCED33DAFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), от 12.10.2015 [N 135](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136650D8EB35D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688F55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)) |  |

В соответствии со [статьей 13](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136658D8E83EDDFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B236F8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила:

1. Принять технический [регламент](#P55) Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) (прилагается).

2. Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136559DCED33DAFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159.

3. Установить:

3.1. Технический [регламент](#P55) Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 15 февраля 2015 года;

3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми [актами](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136459D7EF33D9FFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) Таможенного союза или [законодательством](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136450D7E936D2FFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые в отношении дорожно-строительных материалов и изделий, являющихся объектами технического регулирования Технического [регламента](#P55) (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического [регламента](#P55), действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2016 года. Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического [регламента](#P55) выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми [актами](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136459D7EF33D9FFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) Таможенного союза или [законодательством](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136450D7E936D2FFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) государства - члена Таможенного союза, не допускается.

Переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной до вступления в силу Технического регламента, не требуется;

(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136650D8EB35D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 N 135)

3.3. До 1 сентября 2016 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического [регламента](#P55);

3.3.1. До 1 сентября 2016 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке соответствия обязательным требованиям, установленным актами Евразийской экономической комиссии, входящими в право Евразийского экономического союза, или законодательством государства - члена Евразийского экономического союза, без документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

(пп. 3.3.1 введен [решением](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136650D8EB35D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 N 135)

3.3.2. До 1 сентября 2016 года допускается разработка и утверждение проектной документации на основании нормативных правовых актов государств - членов Евразийского экономического союза, принятых до вступления в силу Технического регламента;

(пп. 3.3.2 введен [решением](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136650D8EB35D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698A55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 N 135)

3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в [подпункте 3.2](#P20) настоящего Решения, допускается в течение срока годности (срока службы) продукции, установленного в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза.

4. С даты вступления в силу отдельного технического регламента Таможенного союза на строительные материалы и изделия в отношении дорожно-строительных материалов [пункт 14 статьи 3](#P309), [пункт 24 статьи 5](#P363), [статья 6](#P448) и [приложение 1](#P468) к Техническому регламенту не применяются.

5. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического [регламента](#P55), и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.

6. Российской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации перечней стандартов, указанных в [пункте 2](#P17) настоящего Решения, и представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического [регламента](#P55) в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

6. Сторонам:

6.1. к дате вступления Технического [регламента](#P55) в силу определить органы государственного контроля (надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического [регламента](#P55), и информировать об этом Комиссию;

6.2. обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического [регламента](#P55) с даты вступления его в силу.

7. Настоящее Решение вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования, если в течение этого срока Стороны не заявят о приостановлении своего одобрения Технического [регламента](#P55).

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики От Республики От Российской

Беларусь Казахстан Федерации

(Подпись) (Подпись) (Подпись)

С.РУМАС У.ШУКЕЕВ И.ШУВАЛОВ

Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 18 октября 2011 г. N 827

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 014/2011

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) |  |

Предисловие

Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан на основании [Соглашения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136658D8E83EDDFFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.

Требования настоящего технического регламента гармонизированы с Европейским [Соглашением](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB64A9596BD13665DDEEE33D0A2B9FA75A6F0453CA381A370886D5D25236E945CAD69u7ZCG) о международных автомагистралях (СМА) ЕЭК ООН, Женева, 15 ноября 1975 года, [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13665BD9EC3FD8FFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) о дорожном движении ЕЭК ООН, Вена, 8 ноября 1968 г.; [Конвенцией](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB64A9596BD13665DD8ED3ED0A2B9FA75A6F0453CA381A370886D5D25236E945CAD69u7ZCG) о дорожных знаках и сигналах ЕЭК ООН, Вена, 8 ноября 1968 г., Директивой Европейского союза 2004/54/ЕС от 29 апреля 2004, [Соглашением](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB64A9596BD13615DDEE03D8DA8B1A379A4F74A63A694B228846B443B2576885EAFu6Z9G) о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств - участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 г.

12. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (далее - строительстве) автомобильных дорог и сооружений на них должны соблюдаться следующие требования:

а) строительство автомобильной дороги должно осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией на землях, отведенных под эти цели уполномоченными органами по землепользованию на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги;

б) применяемые при строительстве автомобильной дороги материалы и изделия должны обеспечивать выполнение дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией;

в) по завершении строительных работ автомобильная дорога в пределах полосы постоянного отвода земель должна быть освобождена от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря, а земли, отведенные во временное пользование на период строительства объекта, должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по первоначальному назначению в соответствии с земельным [законодательством](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136359D8E031DEFFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) государств - членов Таможенного союза.

13. К требованиям безопасности к автомобильным дорогам и дорожным сооружениям на них при их эксплуатации относятся следующие:

13.1. мероприятия по эксплуатации должны быть направлены на создание безопасных условий перевозки грузов и пассажиров по автомобильным дорогам в течение установленного срока их службы путем:

а) обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них при воздействии транспортных, эксплуатационных, природно-климатических, чрезвычайных и других факторов в течение их жизненного цикла;

б) организации дорожного движения с использованием комплекса технических средств;

в) проведения работ по поддержанию эксплуатационного состояния проезжей части, соответствующего безопасному и бесперебойному дорожному движению;

г) своевременного устранения или снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничений движения в зависимости от эксплуатационного состояния автомобильной дороги;

д) своевременного информирования участников дорожного движения об изменениях в организации движения, в том числе связанных с проведением дорожных работ, сезонными ограничениями движения, стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и авариями или другими обстоятельствами;

е) обеспечения доступности информации о допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, а также возможных остаточных рисках ухудшения эксплуатационного состояния автомобильной дороги и возникновении угрозы безопасности на отдельных ее участках для потребителей транспортных услуг и третьих лиц;

ж) защиты участков автомобильных дорог от снежных или песчаных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололеда, облегчения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололедных материалов;

з) введения допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств для обеспечения сохранности эксплуатируемых автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;

и) введения временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения при опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ, в случае выявления дефектов и повреждений автомобильных дорог и дорожных сооружений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, вызывающих снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и образование дефектов дорожной одежды;

13.2. автомобильная дорога и дорожные сооружения на ней при эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

а) на покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, просадки, выбоины и иные повреждения или дефекты, а также посторонние предметы, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц.

Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью, устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.

При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части поврежденные участки автомобильной дороги должны быть обозначены соответствующими временными дорожными знаками или другими техническими средствами организации дорожного движения.

Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, исключающем застой воды на покрытии и обочинах;

б) сцепные качества дорожного покрытия должны обеспечивать безопасные условия движения транспортных средств с разрешенной правилами дорожного движения скоростью при условии соответствия их эксплуатационного состояния установленным требованиям. Сроки выполнения работ по улучшению сцепных качеств устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

в) ровность дорожного покрытия должна обеспечивать безопасные условия движения с установленной для данного класса и категории автомобильной дороги скоростью движения. Требования к ровности покрытий устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

г) возвышение обочины и разделительной полосы над уровнем проезжей части при отсутствии бордюра не допускается. Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 см;

д) обочины не должны иметь деформаций, повреждений, указанных в [пункте 13.2 подпункта а](#P254)) настоящей статьи для дорожных покрытий. До устранения дефектов обочин должны быть установлены соответствующие временные дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения;

е) не допускается уменьшение фактического расстояния видимости на автомобильной дороге соответствующих классов и категорий ниже минимально требуемого в результате выполняемых эксплуатационных действий или отсутствия таковых;

13.3. мосты, путепроводы и иные дорожные сооружения в течение срока их службы должны сохранять предусмотренное проектной документацией положение в пространстве, а их техническое состояние должно обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружения, а также механическое сопротивление всего сооружения в целом и отдельных его частей расчетным нагрузкам и воздействиям. Техническое состояние несущих элементов пролетного строения сооружения должно обеспечивать проектную величину грузоподъемности. Состояние подмостового пространства должно обеспечивать безопасный пропуск высоких вод установленной вероятности превышения расчетного паводка и ледохода;

13.4. при эксплуатации тоннелей необходимо соблюдать следующие требования:

а) своевременную ликвидацию повреждений тоннельной обделки (стен тоннеля), создающих угрозу его безопасной эксплуатации;

б) поддержание в работоспособном состоянии электроосвещения, связи и громкоговорящего оповещения, автоматизированных систем, обеспечивающих организацию и безопасность дорожного движения, а также систем управления комплексом инженерной защиты от несанкционированного доступа в притоннельные сооружения, обнаружения и извещения о пожаре, противодымной защиты и автоматизированного пожаротушения;

в) своевременное оповещение потребителей транспортных услуг и немедленное закрытие тоннеля при угрозе возникновении в нем чрезвычайной ситуации;

13.5. технические средства организации дорожного движения должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

а) дорожные знаки.

Дорожные знаки должны обладать заданными характеристиками, установленными в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза, обеспечивающими их видимость. Местоположение соответствующих дорожных знаков должно обеспечивать своевременное информирование водителей транспортных средств и пешеходов об изменении дорожных условий и допустимых режимах движения. Установка дорожных знаков, за исключением временных, не должна приводить к уменьшению габаритов приближения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Установку отсутствующих и замену поврежденных дорожных знаков следует осуществлять в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

б) дорожная разметка.

Дорожная разметка должна быть различима в любых условиях эксплуатации, за исключением случаев, когда поверхность автомобильной дороги загрязнена или покрыта снежно-ледяными отложениями. В случае если разметка, определяющая режимы движения, трудно различима или не может быть своевременно восстановлена, необходимо устанавливать соответствующие дорожные знаки.

Дорожная разметка должна быть восстановлена в случае, если ее износ или разрушение не позволяют однозначно воспринимать заложенную информацию. Восстановление дорожной разметки необходимо производить при наступлении условий, обеспечивающих возможность применения разметочных материалов и изделий в соответствии с установленными условиями их применения;

в) дорожные светофоры.

Дорожные светофоры должны быть размещены таким образом, чтобы они легко воспринимались участниками дорожного движения в различных погодных и световых условиях, не были закрыты какими-либо препятствиями, обеспечивали удобство обслуживания и уменьшали вероятность их повреждения.

Минимальная видимость сигналов дорожных светофоров, включая символы, используемые на рассеивателях сигналов, должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность безопасного совершения маневра или остановки как в светлое, так и в темное время суток. Элементы дорожного светофора и его крепления не должны иметь повреждений, влияющих на видимость сигналов.

Замену вышедшего из строя источника света дорожного светофора, а также ликвидацию повреждений электромонтажной схемы в корпусе дорожного светофора или электрического кабеля после его обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления, следует осуществлять в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

г) направляющие устройства.

Минимальная видимость дорожных сигнальных столбиков и тумб должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность безопасного движения с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. Дорожные сигнальные столбики и дорожные тумбы не должны иметь повреждений, влияющих на их визуальное восприятие и безопасность дорожного движения.

Поврежденные дорожные сигнальные столбики и дорожные тумбы после обнаружения повреждения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления должны быть заменены в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

д) системы сигнализации на железнодорожных переездах.

Системы сигнализации на железнодорожных переездах должны обеспечивать восприятие их органами зрения и слуха участников дорожного движения при штатных условиях эксплуатации автомобильной дороги.

Видимость сигналов на железнодорожных переездах должна обеспечивать водителям транспортных средств возможность их безопасного проезда с разрешенной правилами дорожного движения скоростью. Системы сигнализации на железнодорожных переездах не должны иметь повреждений, влияющих на их зрительное и слуховое восприятие;

е) временные технические средства организации дорожного движения.

Технические средства организации дорожного движения, применение которых вызвано причинами временного характера (дорожно-строительные работы, организация ограничения или прекращения движения транспорта в установленном порядке в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения), должны быть своевременно установлены (устроены) и использованы лишь в периоды действия ограничивающих факторов.

Для лучшего восприятия водителями временных дорожных знаков на одной опоре должно быть установлено не более двух знаков и одного знака дополнительной информации (таблички).

Временные дорожные знаки и дорожные светофоры, действие которых носит периодический характер, на время, когда их применение не требуется, должны быть закрыты чехлами. После устранения причин, вызвавших необходимость применения временных технических средств при организации дорожного движения, они должны быть демонтированы;

13.6. ограждения на автомобильных дорогах.

Поврежденные ограждения на автомобильных дорогах после их обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления должны быть восстановлены в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

13.7. горизонтальная освещенность от искусственного освещения.

Горизонтальная освещенность при искусственном освещении покрытия проезжей части автомобильных дорог различных классов и категорий должна обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной правилами дорожного движения скоростью.

Замену вышедшего из строя источника света искусственного освещения после его обнаружения дорожно-эксплуатационной службой и документального оформления следует осуществить в сроки, установленные в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

13.8. средства наружной рекламы.

В полосе отвода автомобильной дороги не допускается размещение рекламной или иной информации, не имеющей непосредственного отношения к организации движения, если иное не предусмотрено законодательством государств - членов Таможенного союза.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения средства наружной рекламы не должны:

- размещаться на дорожном знаке, его опоре или на любом другом приспособлении, предназначенном для регулирования движения;

- ухудшать видимость средств регулирования дорожного движения или снижать их эффективность;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода, животных или иного объекта;

- иметь яркость элементов изображения при внутреннем и внешнем освещении выше фотометрических характеристик дорожных знаков;

- освещаться в темное время суток на участках дорог, где дорожные знаки не имеют искусственного освещения;

- размещаться в зоне транспортных развязок, пересечений и примыканий автомобильных дорог, железнодорожных переездов и искусственных сооружений ближе расчетного расстояния видимости от них;

13.9. очистка покрытия автомобильной дороги от снега должна осуществляться с проезжей части, остановок общественного наземного транспорта, тротуаров, обочин, съездов, площадок для стоянки и остановки транспортных средств.

Допускается эксплуатация отдельных автомобильных дорог с присутствием по всей ширине проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм. На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 40 мм.

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог в зависимости от их значения, класса и категории, а также интенсивности и состава движения устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза.

На лавиноопасных участках горных автомобильных дорог должны быть предприняты меры по своевременному предупреждению и ликвидации лавинной опасности, а также устройству необходимых противолавинных сооружений;

13.10. движение по автомобильным дорогам крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств допускается только при наличии специальных разрешений, выданных уполномоченными органами государств - членов Таможенного союза.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В соответствии с [пунктом 4](#P30) данного документа с даты вступления в силу отдельного технического регламента Таможенного союза на строительные материалы и изделия в отношении дорожно-строительных материалов пункт 14 статьи 3 не применяется. |  |

14. К общим требованиям по безопасности дорожно-строительных материалов и изделий, применяемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации, относится следующее:

14.1. дорожно-строительные материалы и изделия, производимые и импортируемые в государствах - членах Таможенного союза, не должны создавать угрозу возникновения опасности для потребителей транспортных услуг и третьих лиц, окружающей среды, растительного и животного мира на всех этапах их жизненного цикла;

14.2. производство, транспортирование, хранение и применение дорожно-строительных материалов и изделий должны обеспечивать надежность их работы в различных конструктивных элементах автомобильной дороги и инженерных сооружений на ней в течение их жизненного цикла под воздействием транспортных нагрузок, климатических и иных факторов в условиях, исключающих следующие последствия:

а) разрушение автомобильной дороги или сооружений, или их участков (частей);

б) необратимые деформации дорожных конструкций;

в) недопустимое снижение основных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги или сооружений на ней;

14.3. дорожно-строительные материалы и изделия в течение всего срока службы автомобильной дороги и дорожных сооружений на них должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов;

14.4. безопасность дорожно-строительных материалов и изделий обеспечивается путем соблюдения следующих основных требований на всех этапах их жизненного цикла:

а) суммарная эффективная удельная активность естественных радионуклидов не должна превышать допустимых пределов, установленных в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

б) предельная концентрация вредных химических веществ при производстве, хранении, транспортировании, применении дорожно-строительных материалов и изделий, проведении дорожных работ, а также в результате их совместного воздействия на окружающую среду в процессе эксплуатации автомобильной дороги не должна превышать допустимых значений, установленных в международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартах государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза;

в) физико-химические свойства дорожно-строительных материалов и изделий не должны создавать угрозу возникновения взрыва и (или) развития пожара;

г) физико-механические свойства дорожно-строительных материалов должны обеспечивать расчетную устойчивость конструктивных элементов автомобильной дороги при совместном воздействии транспортной нагрузки и природных факторов;

14.5. строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация автомобильных дорог и дорожных сооружений на них должны осуществляться с применением дорожно-строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям настоящего технического регламента и проектной документации.

Статья 4. Презумпция соответствия

15. Соответствие автомобильных дорог и дорожных сооружений на них настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований к безопасности непосредственно либо выполнением требований международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия.

Статья 5. Оценка соответствия

16. Оценка соответствия автомобильных дорог на всех этапах их жизненного цикла требованиям настоящего технического регламента осуществляется в следующем порядке:

а) при инженерных изысканиях и разработке проектной документации автомобильных дорог - в форме экспертизы;

б) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог - в формах строительного (производственного) контроля за выполнением работ, промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов, приемки и ввода в эксплуатацию законченных объектов или их отдельных участков;

в) при эксплуатации автомобильных дорог, дорожных сооружений на них и элементов обустройства - в формах текущего контроля состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней и элементов обустройства, а также приемки выполненных работ по их ремонту и содержанию;

г) для дорожно-строительных материалов и изделий - в формах испытания (входной контроль) и подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Порядок и процедура осуществления оценки соответствия проводится до принятия соответствующего решения Комиссии Таможенного союза, в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.

Порядок и процедура осуществления подтверждения соответствия для дорожно-строительных материалов и изделий проводится в соответствии с [п. 24](#P363) настоящего технического регламента Таможенного союза.

17. Экспертиза результатов инженерных изысканий.

Заключение экспертизы должно содержать выводы о соответствии материалов инженерных изысканий требованиям задания на проектирование и программы изысканий, характеристику полноты и достоверности результатов инженерных изысканий, а также возможности принятия на их основе проектных решений, устраняющих или снижающих риски возникновения опасности для субъектов дорожного движения и окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

18. Экспертиза проектной документации.

Законченная разработкой проектная документация на строительство автомобильной дороги подлежит экспертизе для определения ее соответствия заданию на проектирование, требованиям настоящего технического регламента.

Проектная документация до ее утверждения рассматривается заказчиком.

Утвержденная проектная или иная техническая документация свидетельствует о ее соответствии требованиям настоящего технического регламента по обеспечению безопасности объектов технического регулирования на этапах их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильной дороги.

19. Строительный (производственный) контроль (далее - строительный) за выполнением работ по строительству реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и сооружений на них.

Для осуществления строительного контроля заказчик может привлекать независимые и компетентные организации.

Строительный контроль проводится заказчиком, а также юридическим лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком).

По результатам проведения строительного контроля составляются соответствующие акты освидетельствования отдельных видов работ и (или) конструкций.

При проведении строительного контроля проводятся необходимые исследования, испытания и измерения с применением соответствующих методов и средств измерений. Средства измерений, а также методы, используемые для строительного контроля, должны соответствовать требованиям, установленным законодательствами государств - членов Таможенного союза в области обеспечения единства измерений.

Результаты строительного контроля должны документироваться и сохраняться после приемки автомобильной дороги или ее участка в эксплуатацию в течение срока, установленного [законодательствами](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136359DBEF32D3FFB3F22CAAF24233FC84B661D0615B3C3D688C40AF6B7CuCZ1G) государств - членов Таможенного союза.

20. Промежуточная приемка выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов.

Промежуточная приемка выполненных дорожно-строительных работ производится с целью определения соответствия выполненных дорожно-строительных работ утвержденной проектной документации и требованиям настоящего технического регламента.

По результатам проведения промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов составляется и подписывается акт с решением о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков.

Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ, должны быть определены проектной документацией и разработаны подрядчиком в составе исполнительной документации и согласованы с заказчиком.

До проведения промежуточной приемки выполненных дорожно-строительных работ и (или) конструктивных элементов выполнение последующих работ на этом участке автомобильной дороги запрещается.

21. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством (реконструированных, капитально отремонтированных) автомобильных дорог и сооружений на них.

Приемке в эксплуатацию подлежат законченные строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильные дороги или их участки, имеющие самостоятельное транспортное значение, при условии их соответствия утвержденной в установленном порядке проектной документации, а также требованиям настоящего технического регламента.

На построенных (реконструированных) автомобильных дорогах до их принятия приемочными комиссиями в эксплуатацию движение наземных транспортных средств общего пользования должно быть запрещено или ограничено соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию является доказательством соответствия принимаемого объекта требованиям настоящего технического регламента.

22. Текущий контроль состояния автомобильной дороги и сооружений на ней.

Текущий контроль состояния автомобильной дороги и сооружений на ней осуществляется заказчиком путем периодических осмотров, а также диагностики автомобильных дорог с выявлением и учетом имеющихся дефектов конструктивных элементов автомобильных дорог, оценкой качества их содержания и эксплуатационного состояния, в порядке, установленном международными и региональными стандартами, а в случае их отсутствия - национальными (государственными) стандартами государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза.

23. Приемка выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней производится путем оценки уровня их содержания.

По результатам текущего контроля состояния автомобильной дороги и сооружений на ней принимается решение о приемке объекта оценки или о необходимых доработках для устранения выявленных недостатков. По результатам проведения приемки работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги и сооружений на ней составляется соответствующий акт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В соответствии с [пунктом 4](#P30) данного документа с даты вступления в силу отдельного технического регламента Таможенного союза на строительные материалы и изделия в отношении дорожно-строительных материалов пункт 24 статьи 5 не применяется. |  |

24. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза.

24.1. дорожно-строительные материалы и изделия, поступающие для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, подлежат входному контролю, в установленном законодательством государств - членов Таможенного союза порядке, путем проведения их испытаний на соответствие требованиям проектной документации и настоящего технического регламента.

Подрядчик несет ответственность за качество поступающих на объект материалов и изделий. Подрядчик имеет право провести полный перечень испытаний поступающих материалов и изделий на соответствие требованиям проектной документации. Заказчик проводит выборочные испытания поступающих материалов и изделий на соответствие требованиям проектной документации.

Перед выпуском в обращение на рынке дорожно-строительные материалы и изделия должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза.

Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий осуществляется по схемам в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698B55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза;

24.2. дорожно-строительные материалы, включенные в Перечень, приведенный в [приложении 1](#P468) к настоящему техническому регламенту, подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия ([схема 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)). [Схема 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) и [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) - для серийно выпускаемой продукции, [схема 4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) - для партии продукции.

При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя);

24.3. изделия, включенные в Перечень, приведенный в [приложении 2](#P511) к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, подлежат подтверждению соответствия в форме сертификации ([схема 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)).

При сертификации заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Сертификация изделий проводится аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган по сертификации);

24.4. по решению заявителя вместо декларирования соответствия дорожно-строительных материалов, включенных в [Перечень](#P468), указанный в [п. 24.2 статьи 5](#P368) настоящего технического регламента, может быть проведена сертификация по схемам сертификации, эквивалентным схемам декларирования соответствия, предусмотренным для изделий настоящим техническим регламентом, в том числе при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных доказательств подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента;

24.5. декларация о соответствии или сертификат соответствия является единственным документом, подтверждающим соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на единой таможенной территории Таможенного союза в отношении дорожно-строительных материалов и изделий, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия;

24.6. при проведении подтверждения соответствия дорожно-строительных материалов и изделий заявитель формирует комплект документов на дорожно-строительные материалы и изделия, подтверждающий соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента, который включает:

- стандарт организации (при наличии);

- сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);

- протоколы испытаний дорожно-строительных материалов и изделий, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);

- сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);

- сертификаты соответствия на данные дорожно-строительные материалы и изделия, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);

- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии);

24.7. декларирование соответствия дорожно-строительных материалов по [схемам 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) осуществляется на основании:

- собственных доказательств [(схема 1д)](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G);

- доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза ([схемы 3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- проведения испытаний дорожно-строительных материалов и производственного контроля изготовителем ([схемы 3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)).

Испытания дорожно-строительных материалов ([схемы 3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

Декларирование соответствия дорожно-строительных материалов, выпускаемых серийно, осуществляет изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) по [схемам 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), партии - [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G);

24.8. при проведении декларирования соответствия по схемам ([1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)) осуществляются следующие действия:

- формирование и анализ технической документации ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)) с учетом положений [п. 24.6 статьи 5](#P376);

- осуществление производственного контроля ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- проведение испытаний образцов продукции ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- принятие и регистрация декларации о соответствии ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- нанесение [единого знака](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136651D8EC30D3FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) обращения ([схемы 1д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8C55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [4д](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206E8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

24.9. в качестве доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, используются документы, указанные в [пункте 24.6 статьи 5](#P376) настоящего технического регламента.

В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:

1) для протоколов испытаний:

наличие в протоколах испытаний значений показателей, подтверждающих соответствие всем требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, распространяющимся на конкретную заявленную продукцию;

распространение протоколов испытаний на заявленные дорожно-строительные материалы;

2) сертификаты на систему менеджмента качества производства - если они распространяются на изготовление заявленных дорожно-строительных материалов;

3) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие дорожно-строительных материалов установленным требованиям, сертификаты соответствия на заявленные дорожно-строительные материалы, выданные при добровольной сертификации;

24.10. декларация о соответствии оформляется по единой [форме](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136558D8EC3FDFFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B236E8F55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), утвержденной решением Комиссии Таможенного союза.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Срок действия документов об оценке соответствия обязательным требованиям, истекающий с 14.03.2022 до 01.09.2022, продлевается на 12 месяцев ([Постановление](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136359D7E036DFFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206C8355F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Правительства РФ от 12.03.2022 N 353). |  |

Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136551DBE836DBFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698B55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), утвержденным Комиссий Таможенного союза. Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации. Срок действия декларации о соответствии - не более пяти лет.

Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии;

24.11. при проведении сертификации изделий ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)) осуществляются следующие действия:

- подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G)) с учетом [пункта 24.6 статьи 5](#P376) настоящего технического регламента;

- рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации продукции ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

- проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства [(схема 1с)](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G);

- обобщение органом по сертификации продукции результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия [(схема 1с)](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G);

- анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия [(схема 3с)](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G);

- нанесение [единого знака](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136651D8EC30D3FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) обращения ([схемы 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), [3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G));

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Плановая периодическая оценка (инспекционный контроль), срок которых наступает в 2022 г., проводятся в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136359D7E036DFFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206C8D55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Правительства РФ от 12.03.2022 N 353, либо могут быть перенесены органом по сертификации на срок до 6 месяцев. |  |

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией [(схема 1с)](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G);

24.12. [схема 1с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) для сертификации серийно выпускаемой продукции. [Схема 3с](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136659DCE131D9FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206D8E55F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) для партии продукции;

24.13. заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации.

Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна содержать:

- наименование и местонахождение заявителя;

- наименование и местонахождение изготовителя;

- сведения об изделиях (их составе) и их идентифицирующие признаки (наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому изготовлено изделие (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт организации и т.п.), форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.);

- схему сертификации.

Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает решение о возможности проведения сертификации. При положительном решении орган по сертификации заключает договор с заявителем о проведении работ по сертификации. Орган по сертификации проводит работы по сертификации, готовит решение и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия. В случае отрицательного результата сертификации орган по сертификации направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

Испытания типового образца (типовых образцов) изделия проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты анализа оформляются актом.

При положительных результатах, предусмотренных схемой сертификации, орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. Сертификат соответствия оформляется по единой [форме](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136558D8EC3FDFFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698955F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G), утвержденной решением Комиссии Таможенного союза;

24.14. сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передает в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой [форме](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136558D8EC3FDFFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698955F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Срок действия документов об оценке соответствия обязательным требованиям, истекающий с 14.03.2022 до 01.09.2022, продлевается на 12 месяцев ([Постановление](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136359D7E036DFFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B206C8355F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Правительства РФ от 12.03.2022 N 353). |  |

Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых изделий серийного производства - не более пяти лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных изделий, на которые распространяется его действие. Приложение оформляется, если:

- требуется детализировать состав группы однородной продукции, выпускаемой заявителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;

- требуется указать заводы-изготовители, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства продукции;

24.15. изготовитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых дорожно-строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза;

24.16. [маркировка](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136651D8EC30D3FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698855F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Дорожно-строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском дорожно-строительных материалов и изделий в обращение на рынке;

24.17. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на каждую единицу изделий, определенных в Перечне изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с настоящим техническим регламентом Таможенного союза, любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на само изделие;

24.18. нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на дорожно-строительные материалы, включенные в [Перечень](#P468) дорожно-строительных материалов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия в соответствии с настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наносится на упаковку (при ее наличии) и должна содержаться в прилагаемых товарно-сопроводительных документах на дорожно-строительные материалы;

24.19. дорожно-строительные материалы и изделия маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на них и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Приложение 1

к техническому регламенту

Таможенного союза "Безопасность

автомобильных дорог"

(ТР ТС 014/2011)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В соответствии с [пунктом 4](#P30) данного документа с даты вступления в силу отдельного технического регламента Таможенного союза на строительные материалы и изделия в отношении дорожно-строительных материалов приложение 1 не применяется. |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ

СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ТАМОЖЕННОГО

СОЮЗА "БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │ Наименование материала │ Код позиции │

│п/п │ │ по [ТН ВЭД ТС](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136451DCED35D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698955F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 1. │ Песок природный для дорожного строительства │ Из 2505 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 2. │ Песок дробленый для дорожного строительства │ Из 2517 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 3. │ Щебень и гравий из горных пород для │ Из 2517 │

│ │дорожного строительства │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 4. │ Минеральный порошок │ Из 2517 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 5. │ Цемент для дорожного строительства │ Из 2523 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 6. │ Щебень и песок шлаковые для дорожного │ Из 2618 00 000 0 │

│ │строительства │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 7. │ Битум нефтяной дорожный вязкий │ Из 2713 20 000 0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 8. │ Битум нефтяной дорожный жидкий │ Из 2713 20 000 0 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 9. │ Дорожные битумные мастики и герметики │ Из 2713 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 10.│ Материалы для дорожной разметки │ Из 3208 │

└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Приложение 2

к техническому регламенту

Таможенного союза "Безопасность

автомобильных дорог"

(ТР ТС 014/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ФОРМЕ

СЕРТИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) |  |

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │ Наименование материала │ Код позиции │

│п/п │ │ по [ТН ВЭД ТС](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136451DCED35D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23698955F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1. │ Дорожные светофоры │ Из 8530 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2. │ Дорожные знаки │ из 8608 00 000 │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3. │ Дорожные ограждения │ из 8608 00 000 │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│4. │ Табло с изменяющейся информацией │ Из 8530 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│5. │ Дорожные сигнальные столбики │ из 8608 00 000 │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│6. │ Дорожные тумбы │ из 8608 00 000 │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│7. │ Дорожные световозвращатели │ из 8608 00 000 │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│8. │ Искусственные неровности сборные │ из 8608 00 000 │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│9. │ Опоры для монтажа технических средств │ из 8608 00 000 │

│ │организации дорожного движения и стационарного │ │

│ │электрического освещения │ │

│(в ред. [решения](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD13645EDCE830D8FFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B27608255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859) │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│10. │ Светильники для стационарного │ Из 8530 │

│ │электрического освещения │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│11. │ Камни натуральные и искусственные бортовые │ Из 2516 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│12. │ Трубы дорожные водопропускные │ Из 6810 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│13. │ Плиты дорожные железобетонные │ Из 6810 │

├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│14. │ Лотки дорожные водоотводные │ Из 6815 │

└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ

ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136559DCED33DAFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159.

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА

ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОЦЕНКИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Утратил силу. - [Решение](consultantplus://offline/ref=BA34AB555CBDD682DAFEB3459696BD136559DCED33DAFFB3F22CAAF24233FC84A461886D5A3B23688255F93A3A966905EDCC0CB9564D7202uCZ5G) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159.